**Anexa nr. 2**

**TEMA DE PROIECTARE**

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTItII PROPUS

Denumirea obiectivului de investiții Aprobarea Notei conceptuale ,Temă de proiectare si devizul estimativ pentru realizarea obiectivului de investitie « Acostamente consolidate cu beton , str. Ion Creangă , in lungime de 164 m , sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț

* 1. –Pe majoritatea traseul drumurilor exista șanțuri de preluare si dirijarea apelor pluviale dar acestea sunt colmatate si pline de vegetație cu arbuști. Adâncimea șanțurilor este mai mica de 10-15 cm, apa scurgând-se mai mult de-a lungul părții carosabilei, antrenând materialele si îngreunând circulația in special in perioadele ploioase, in timpul iernii si in perioadele cu topiri de zăpada;

Acostamentele sunt din pământ înierbate.

Prin execuția lucrărilor nu se produc modificări ale mediului înconjurător si se asigura desfășurarea circulației pietonale si rutiere in condiții normale de siguranță si confort.

Prin investiția propusă a se executa, Comuna Ion Creangă, și -a propus să-și protejeze cetățenii și proprietățile acestora, asigurându-se un acces facil pe străzile comunei precum și siguranța în deplasare a locuitorilor comunei, dintr-o localitate în alta, spre locul de muncă, școli sau instituții publice.

* 1. Ordonator principal de credite/investitor- Comuna Ion Creangă
  2. Ordonator de credite (secundar/terțiar) – nu este cazul
  3. Beneficiarul investiției – Primăria Comunei Ion Creangă
  4. Estimare cheltuielilor pentru proiectare, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Potrivit devizului estimativ atașat, prețul pentru realizării consolidării cu beton a acostamentului pe o lungime de 164 m în localitatea Ion Creangă, str. Ion Creangă, este de *50669,93 lei cu tva* .

Executantul lucrării va parcurge următoarele etape a execuției:

- Curățarea zonei de vegetație ( dacă este cazul)

- Strat de balast 10 cm după compactare

- Turnarea în șabloane, tipare sau cofraje a betonului de clasă C20/25

2. **DATE DE IDENTIFICARE A OBICTIVULUI DE INVESTIȚII**

Comuna Ion Creangă, localitatea Ion Creangă, str. Ion Creangă